**1. Technická specifikace traktoru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický požadavek zadavatele** | **Vymezení parametru** | **Splnění požadavku** |
| **Traktor:** | [obchodní značka / typ / model] |
| *Motor* |  |  |
| výkon v kW | 70-80 kW | [hodnota] |
| emisní norma dle platných předpisů eu | ANO | ANO / NE |
|  |  |  |
| hnané obě nápravy 4WD s možností připojení nebo odpojení přední nápravy | ANO | ANO / NE |
| uzávěrka přední nápravy samosvorná, zadní elektrohydraulicky zapínatelná | ANO | ANO / NE |
|  |  |  |
| *Převodovka* |  |  |
| mechanická, plně synchronizovaná, reverzační | ANO | ANO / NE |
| samosvorný přední diferenciál | ANO | ANO / NE |
| maximální rychlost minimálně  | 35 km/hod  | [hodnota] |
|  |  |  |
| *Spojka* |  |  |
| hydraulicky ovládaná | ANO | ANO / NE |
| suchá, dvojkotoučová | ANO | ANO / NE |
|  |  |  |
| *Vývodový hřídel zadní* |  |  |
| nezávislý | ANO | ANO / NE |
| ukazatel otáček PTO na přístrojové desce | ANO | ANO / NE |
|  |  |  |
| *Řízení* |  |  |
| hydrostatické s posilovačem | ANO | ANO / NE |
|  |  |  |
| *Hydraulika* |  |  |
| elektronická, regulační (polohová, silová) | ANO | ANO / NE |
| zadní tříbodový závěs  | ANO | ANO / NE |
| hydraulické čerpadlo minimálně | 190 bar | [hodnota] |
| hydraulické čerpadlo minimálně | 60 l/minutu | [hodnota] |
| přídavný rozvaděč s rychlospojkami vzadu dle požadovaných přípojných zařízení | ANO | ANO / NE |
| hydraulika plně ovládaná z kabiny řidiče | ANO | ANO / NE |
| elektrické ovládání zadních ramen též na zadních blatnících | ANO | ANO / NE |
|  |  |  |
| *Brzdy* |  |  |
| hydraulicky ovládané vícekotoučové | ANO | ANO / NE |
| vnější brzdy vzduchové 2+1 přípojka pro vlek | ANO | ANO / NE |
| parkovací brzda - mechanická | ANO | ANO / NE |
|  |  |  |
| *Kabina, ostatní technické požadavky* |  |  |
| bezpečnostní kabina (ROPS) | ANO | ANO / NE |
| sklopný sloupek volantu | ANO | ANO / NE |
| střešní okno otevíratelné | ANO | ANO / NE |
| přední a zadní stěrač | ANO | ANO / NE |
| topení kabiny | ANO | ANO / NE |
| klimatizace kabiny | ANO | ANO / NE |
| sedadlo spolujezdce zapsané v TP | ANO | ANO / NE |
| 2+1 hadicové vzduchové brzdy přívěsu | ANO | ANO / NE |
| automatická hubice, výškově stavitelný závěs (etážový)  | ANO | ANO / NE |
| pracovní hydraulika s 4 vnějšími okruhy | ANO | ANO / NE |
| 3 bod hydraulický | ANO | ANO / NE |
| vnější ovládání zadního tříbodového závěsu elektricky na blatnících | ANO | ANO / NE |
| čelní závaží  | ANO | ANO / NE |
| závaží zadních kol  | ANO | ANO / NE |
| pracovní světlomety zadní | 4 ks | [hodnota] |
| pracovní světlomety přední | 4 ks | [hodnota] |
| odpojovač baterie | ANO | ANO / NE |
| výstražný maják oranžové barvy | ANO | ANO / NE |
| výklopná čelní kapota se světlomety | ANO | ANO / NE |
| čelní tříbodový závěs | ANO | ANO / NE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický požadavek zadavatele** | **Vymezení parametru** | **Splnění požadavku** |
| **Návěs** | [obchodní značka / typ / model] |
| nosnost | 5000-7600 kg | [hodnota] |
| dvouhadicové brzdy s ručním zátěžovým regulátorem | ANO | ANO / NE |
| sklápění třístranné | ANO | ANO / NE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický požadavek zadavatele** | **Vymezení parametru** | **Splnění požadavku** |
| **Čelní nakladač** | [obchodní značka / typ / model] |
| vybaven paralelogramovým vedením pracovních nástrojů | ANO | ANO / NE |
| normalizovaný EURO-úchyt | ANO | ANO / NE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický požadavek zadavatele** | **Vymezení parametru** | **Splnění požadavku** |
| **Pluh** | [obchodní značka / typ / model] |
| záběr | 220 cm | [hodnota] |
| s proměnnou geometrií ( možnost postavit vlastní křídla variabilně dle potřeby do tvaru radlice typu V,Y, levé a pravé přímé radlice, tvaru L vlevo, vpravo, apod.) | ANO | ANO / NE |
| k montáži do čelního tříbodového závěsu | ANO | ANO / NE |
| tzv. motýlí pohyb křídel pluhu při práci | ANO | ANO / NE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický požadavek zadavatele** | **Vymezení parametru** | **Splnění požadavku** |
| **Sypač**  | [obchodní značka / typ / model] |
| nesený sypač samonakládací s rozmetadlem | ANO | ANO / NE |
| sada odstavných nohou stacionárních | ANO | ANO / NE |