**1. Technická specifikace zimní nástavby**

Níže uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Všechny podmínky uvedené v tabulce, které lze označit ANO/NE, musí být označeny ANO. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Všechny parametry označené jako hodnota, musí splňovat vymezený parametr, v opačném případě bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení. Dodavatel může nabídnout výrobky s příznivějšími technickými parametry, pokud nejsou parametry definovány jako limitní.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický požadavek zadavatele** | **Vymezení parametru** | **Splnění požadavku** |
| **Zimní sypací nástavba:** | [obchodní značka / typ / model] | |
| Elektropohon 12V | ANO | ANO / NE |
| Zásobník z vysoce odolného polyethylenu | ANO | ANO / NE |
| Objem zásobníku minimálně | 1 000 l | [hodnota] |
| Rychloupínací čtyřbodový systém na ložnou plochu vozidla | ANO | ANO / NE |
| Zásobník vhodný pro použití veškerých druhů posypových materiálů | ANO | ANO / NE |
| Ochranné síto | ANO | ANO / NE |
| Digitální ovládání z místa obsluhy (regulace dávky a šířky posypu) | ANO | ANO / NE |
| Šnek pro vynášení posypového materiálu z nerezu nebo oceli | ANO | ANO / NE |
| Odlehčení šneku | ANO | ANO / NE |
| Skluz z rozmetadla z nerezu | ANO | ANO / NE |
| Odnímatelné rozmetadlo | ANO | ANO / NE |
| Deflektor pro nastavení směru posypu | ANO | ANO / NE |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

-----------------------------------------------------------

podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče