|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Město Mariánské LázněMěstský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotacíadresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS**: bprbqms**telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061 |  |

Technologický popis oprav chodníků pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava chodníků v Mariánských Lázních“

 **V souvislosti s plánem oprav chodníků v roce 2025 dojde k opravám asfaltových povrchů a obnově podkladních vrstev.**

U vyjmenovaných chodníků bude z povrchu odstraněn původní litý asfalt v tl.50 mm, dále odebrány již degradované podkladní vrstvy (kamenivo, zemina...), zpravidla v tl. 200–250 mm a odvezeny na skládku. Rovněž budou odstraněny původní nevyhovující a poškozené obruby, jejich likvidace bude zajištěna odvozem na skládku a budou nahrazeny novými. Bude zhutněna pláň pod nové podkladní vrstvy (štěrkodrť 0-32 mm), které budou doplněny v tl. 200 mm a zhutněny. Na nově připravené podkladní vrstvy bude položen nový živičný povrch ACO 8, ACO 11 v tl. 50 mm nemodifikovaný. V místech napojení ukončení nových asfaltových povrchů bude provedena komůrková zálivka. Za nově osazenými obrubníky se provede terénní úprava v š. 0,5-0,7 m směrem do zeleně včetně uhrabání a osetí.

František Malina

Referent – správa komunikací