|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | ing. Jan Dušek | | Vedoucí zakázky: | Ing. Jan Dušek | | |
| DPT | | Objednatel: | Město Mariánské Lázně | | Zakázka č.: | 2025/39 |
| Stupeň: | DSP |
| Zakázka: | **Chodník Skláře** | | Datum: | 31.08.2025 |
| Měřítko: |  |
| projekty | | Dokumentace/část: | Dokumentace pro provedení stavby | | Formát: | A4/ |
| A | |
|  | **Průvodní list** | | | |

**A.1 Identifikační údaje**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

**a) název stavby:** Chodník Skláře

**b) místo stavby**

Kraj: Karlovarský

Místo stavby: Mariánské Lázně

Katastr. Území: Mariánské Lázně, Stanoviště, Chotěnov

Pozemky v k. ú. , na nichž je stavba umístěna:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **pp.č.** | **Vlastník** | **Druh** | **Výměra m2** |
| ***k. ú. Dolní Rychnov*** | | | |
| 1165/1 | Karlovarský kraj, hospodaření Krajská správa a údržba silnic | Ostatní plocha | 27 313 |
|  | silnice |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **pp.č.** | **Vlastník** | **Druh** | **Výměra m2** |
| ***k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní*** | | | |
| 220/1 | Karlovarský kraj, hospodaření Krajská správa a údržba silnic | Ostatní plocha | 1117 |
| 220/3 | Karlovarský kraj, hospodaření Krajská správa a údržba silnic | Ostatní plocha | 363 |
| 220/5 | Karlovarský kraj, hospodaření Krajská správa a údržba silnic | Ostatní plocha | 188 |
| 344/1 | Karlovarský kraj, hospodaření Krajská správa a údržba silnic | Ostatní plocha | 12916 |
| 129/6 | Město Mariánské lázně | Trvalý travní porost - ZPF | 46342 |
| 220/2 | Město Mariánské lázně | Orná půda - ZPF | 10523 |
| 342 | Město Mariánské lázně | Ostatní plocha | 2493 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **pp.č.** | **Vlastník** | **Druh** | **Výměra m2** |
| ***k. ú. Chotěnov u Mariánských Lázní*** | | | |
| 387 | Karlovarský kraj, hospodaření Krajská správa a údržba silnic | Ostatní plocha | 17 855 |
| 357 | Česká republika, hospodaření Povodí Vltavy Praha | Vodní plocha | 209 |

**c) předmět dokumentace**

- nová stavba nebo změna dokončené stavby: **nová stavba**

-trvalá nebo dočasná stavba: **trvalá stavba**

-účel užívání stavby: **chodník**

**A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

**Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, 00254061, zastoupená Martinem Hurajčíkem, starostou města**

**A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

**a)** jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

**DPT projekty Ostrov s.r.o., Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ087 28 097, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Janem Duškem**

**b)** jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

**Ing. Josef Kameník, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. autorizačního osvědčení ČKAIT 0300140**

**c)** jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část dokumentace (profese)** | **Jméno a příjmení** | **Č. osvědčení ČKAIT** | **Obor autorizace** |
| Vedoucí zakázky | Ing. Martin Pluhař, CSc. |  |  |
| Dopravní část | Ing. Josef Kameník | AI 0300140 | Dopravní stavby |
| Stavební část | Ing. Věroslav Vopat | AI, ***0301185*** | Pozemní stavby |
| Lávka přes Kosový potok | Ing. Ivo Čechman | AI,0300128 | Statika a dynamika staveb |

**A.2 Seznam vstupních podkladů**

-zadání stavebníka

-geodetické zaměření v měř. 1:500

- inženýrsko geologický průzkum – vyhodnocení z 09/2024

-katastrální mapa

-vyjádření správců technické infrastruktury k existenci sítí

- DUŘ - Vybudování stezky M. Lázně – Skláře z 08/2016, zpracovatel BPO Ostrov

- PD autobusové zastávky Skláře, zpracovatel Ing. Jiří Obozněnko v 10/2023

**A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba není členěna na stavební objekty. Sestává z dopravní části, opěrných zídek a Lávky přes Kosový potok

|  |  |
| --- | --- |
| **A.4** | **TEA - technicko-ekonomické atributy budov** |

Netýká se této stavby.

**A.5 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury**

|  |  |
| --- | --- |
| a) | hloubka stavby: 2m (opěrná zeď, lávka) |
| b) | výška stavby: na terénu |
| c) | předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě: nelze určit |
| d) | plánovaný začátek a konec realizace stavby. – není známo |

|  |  |
| --- | --- |
| **A.6** | **Základní parametry dopravní stavby** |

Délka Chodníku – 1363 ,54 metr