A./ Seznam zařízení

A1./ Odpojovací skříň RV1 2.00 ks

1./ Skříň PR4.2.2 1.00 ks

2./ Vypínač 100 A s podpěťovou cívkou Eaton 1.00 ks

A2./ Rozvaděč R1

1./ Skříň Eaton BP-U-600/7-C-W - 4/96 1.00 ks

2./ Vypínač Eaton-IS- 63/3 1.00 ks

3./ Svodič přepětí Eaton SP-B+C/3+1 1.00 ks

4./ Proudový chránič Eaton-PHF7-63/4/30mA 2.00 ks

5./ Jistič Eaton-PL7-B- 06/1 2.00 ks

6./ Jistič Eaton-PL7-B- 10/1 17.00 ks

7./ Jistič Eaton-PL7-B- 16/1 20.00 ks

8./ Jistič Eaton-PL7-B- 16/3 1.00 ks

9./ Jistič Eaton-PL7-B- 20/3 2.00 ks

10./ Jistič Eaton-PL7-B- 25/3 2.00 ks

11./ Skříň PR4.2.2 pro UPS 1.00 ks

12./ UPS APS 350 1.00 ks

B1./ Instalace nn -etapa 1

1./ Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 15.00 m

2./ Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 223.00 m

3./ Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 210.00 m

4./ Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 33.00 m

5./ Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2 64,00 m

6./ Kabel AYKY 4Bx35 140.00 m

7./ Stropní svítidlo C./ MODUS ESO 3000 RM KN,IP40,1x26W 8.00 ks

8./ Stropní svítidlo D./,MODUS PL 5000 M2 W,IP65,1x40W 3.00 ks

9./ Stropní svítidlo 1 x 10 W / IP 44 16.00 ks

10./ Stropní svítidlo do 10 W / IP 20 3.00 ks

11./ Nástěnné svítidlo 1 x 10 W / IP 54 2.00 ks

12./ Signalizační svítidlo HELP 1.00 ks

13./ Jednopólový vypínač 10 A / IP 44 14.00 ks

14./ Jednopólový vypínač s kontrolkou10 A / IP 20 2.00 ks

15./ Sériový vypínač 10 A / IP 20 2.00 ks

16./ Sériový vypínač 10 A / IP 44 1.00 ks

17./ 1-Střídavý přepínač 10 A / IP 20 3.00 ks

18./ Křížový přepínač 10 A / IP 20 1.00 ks

19./ Pohybové čidlo 10 A / IP 54 1.00 ks

20./ Total STOP 1.00 ks

21./ 1-zásuvka 16 A / IP 20 2.00 ks

22./ 2-zásuvka 16 A / IP 20 24.00 ks

23./ Časový ovladač KEP04n 6.00 ks

15./ Tlačítko HELP 1.00 ks

17./ Zvonek HELP 1.00 ks

18./ Sušič rukou 3.00 ks